{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["作成手順","記入要領","書式のプルダウン項目","作成留意点"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":34,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"作成手順","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,6,31,6],[27,7,31,7],[32,2,32,3],[27,2,31,2],[27,3,31,3],[27,4,31,4],[27,5,31,5]]}
["■外部開口部リストの作成手順"]
[]
[1,"外部開口部リストのシート（Ａ、Ｂ）を選択する。"]
[null,"　Ａシート：住宅性能表示制度の必須項目のみ記載するシート"]
[null,"　Ｂシート：住宅性能表示制度の必須項目及び選択項目を記載するシート"]
[null,null,"必須項目","：温熱環境・エネルギー消費量に関すること"]
[null,null,"選択項目","：火災時の安全に関すること"]
[null,null,"選択項目","：音環境に関すること"]
[null,null,"選択項目","：防犯に関すること"]
[]
[2,"シートの必要項目を記入する。"]
[null,"　別添の『外部開口部リストの記入要領』参照。"]
[null,"　【事業所が記入する項目】"]
[null,null,"Ａシート：Ｂシート共通・・・記入要領の番号１～３２"]
[null,null,"Ｂシート・・・記入要領の番号３７～４１"]
[null,"　【施工管理者が記入する項目】"]
[null,null,"Ａシート：Ｂシート共通・・・記入要領の番号３３～３６"]
[null,"　※事業所が必要項目を記入し、施工管理者に提出した後で、施工管理者が記入する。"]
[]
[3,"書式のプルダウン項目を選択する。"]
[null,"　別添の『書式のプルダウン項目』参照。"]
[null,"　①項目の中で、プルダウンで選択するものは、該当するものを選択する。"]
[null,"　②プルダウンしても、該当する項目が無い場合は、直接入力する。"]
[null,"　③最初から直接入力（プルダウンがない）する項目は、直接入力する。"]
[]
[null,"  ≪プルダウンのイメージ≫"]
[]
[null,null,"設置階","部位（部屋）","建具番号（窓番）","方位","窓・ドア区分","開閉形式"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"選  択",null,"直接記入","選  択","選  択","選     択"]
[null,null,null,"リビング","AW-1","南","一重窓","引違い"]
[]
[null,null,null,"【例】９番の設置階のセルをクリックすると１階、２階、３階、地下と"]
[null,null,"１階","　　　表示されますので、この中から該当するものを選択してください。"]
[null,null,"２階"]
[null,null,"３階"]
[null,null,"地下"]

{"sheet":"記入要領","index":1,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,3,21,3],[20,5,21,5],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[25,5,26,5],[34,0,38,0],[34,2,38,2],[3,0,33,0],[3,2,29,2],[20,1,21,1],[30,2,33,2]]}
["■外部開口部リストの記入要領"]
[]
["対象","番号","記入","項目","記入内容","記入方法","作成の為に必要な情報"]
["『シートA』及び『シートB』",1,"事業所記入","物件の名称","物件の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具リストの工事名称）","直接記入","①・⑤"]
[null,2,null,"物件の所在地","物件の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住所等の所在地不明の場合は地番を記入）","直接記入","⑤・地図等"]
[null,3,null,"物件の地域区分","物件所在地に該当する地域区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国１～８地域より選択）","直接記入","別添資料"]
[null,4,null,"販売店名","当該物件のサッシ関連を建築業者に販売した店名","直接記入"]
[null,5,null,"取扱い事業者名","当該物件のサッシ関連を組立・搬入した事業所名","直接記入"]
[null,6,null,"事業所住所・TEL","同事業所の住所・TEL番号","直接記入"]
[null,7,null,"取扱い事業所印","組立・搬入した事業所の登録担当者の印","押印（社印又は個人印）"]
[null,8,null,"組立事業所登録NO,","「住宅サッシ・防火戸取扱い事業所登録制度」の組立事業所登録NO.","直接記入","登録証"]
[null,9,null,"設置階","サッシ・ドアが取りつけられる階層","選択 又は 記入","①"]
[null,10,null,"部位（部屋）","サッシ・ドアが取りつけられる部位・部屋等の名称","選択 又は 記入","①"]
[null,11,null,"建具番号（窓番）","サッシ・ドア等の建具番号　　　　（建具表に表記ある場合は準拠する）","直接記入","①"]
[null,12,null,"方位","サッシ・ドア等の取りつく方位","選択 ","①"]
[null,13,null,"窓、ドア区分","一重窓、二重窓、ドア、引戸を選択する","選択"]
[null,14,null,"開閉形式","「引違い」「たてすべり出し」等、建具リストに基づく開閉形式","選択","①・②"]
[null,15,null,"サイズ呼称","サッシ・ドア等のサイズ呼称","直接記入","②"]
[null,16,null,"開口部寸法（外法寸法）","サッシ外寸法のW・Hそれぞれの長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ単位）","直接記入","①・②"]
[null,17,null,"開口部面積","W・Hのそれぞれの寸法を乗じた面積（㎡：少数第2位まで）","自動表記"]
[null,18,null,"記入区分","当該シートへの記載方法を選択する。","選択"]
[null,null,null,null,"（※「ｻｯｼ協HPによる仕様」、又は、「計算/測定による性能値」のいずれかを選択）"]
[null,"19・20",null,"建具仕様","建具仕様を選択し、「ｻｯｼ協HP」による仕様を自動表記","選択⇒自動表記","③・④・⑦"]
[null,"21\n～\n25",null,"ガラス仕様","「種類」「LowE」「中空層」等の4項目を選択し、「ｻｯｼ協HP」による仕様を自動表記","選択⇒自動表記","①・⑥・⑦"]
[null,26,null,"付属部材","建築図面より、窓番毎に付属部材の有無（〇、無）を確認し、選択する","選択","①・⑤"]
[null,"27\n28",null,"熱貫流率　U値","「建具」＋「ガラス」を仕様で選択した場合には自動表記。また、「計算or測定」にて数値を表記する場合は直接記入とする","自動表記、又は直接記入","③・④"]
[null,null,null,null,"また、それ以外で直接記入とする場合は、根拠となる資料の添付が必要。"]
[null,"29\n30",null,"日射熱取得率　η値","「建具」＋「ガラス」を仕様で選択し、付属部材の有無で判断する場合には自動表記。また、それ以外で直接記入とする場合は、根拠となる資料の添付が必要。","自動表記、又は直接記入","③・④"]
[null,31,null,"サッシメーカー","当該サッシのメーカー名を記入","選択"]
[null,32,null,"シリーズ名","当該サッシのシリーズ名を記入","直接記入"]
[null,33,"施工管理者記入","現場納入日","製品を現場に納入した日","直接記入"]
[null,34,null,"取付確認日","現場で取り付けが完了した日","直接記入"]
[null,35,null,"施工（管理）者　印","取付確認した施工（管理）者の氏名を記入の上、確認印","直接記入/押印"]
[null,36,null,"納入管理者　印","納入確認者の氏名を記入の上、確認印","直接記入/押印"]
["『シートB』",37,"事業所記入","防火性能対応","防火対策区分に〇印を記入。更に各サッシメーカーのホームページより個別大臣認定番号を検索し記入","選択及び直接記入","①・③"]
[null,38,null,"遮音性能対応","等級２・３に該当するものを〇印で選択","選択","①・③・④"]
[null,39,null,"一番厚いガラス厚","一番厚いガラスの厚み（ｍｍ）を選択する","選択又は直接記入","⑥"]
[null,40,null,"遮音性能対応","性能根拠（型式認定or測定)を選択する","選択","①・③・④"]
[null,41,null,"防犯性能対応","対応目録登録商品が、CP基準に合致したガラスとの組合わせの場合に〇印を選択","選択","①・③・④"]
["①建具表　　　　②メーカーカタログ　　　③各社製品性能データ（サッシメーカーホームページ）"]
["④ＤＢリスト（日本サッシ協会ホームページ）　　⑤設計図書　　　　⑥ガラスメーカーカタログデータ"]
["⑦日本サッシ協会HP（略：ｻｯｼ協HP)"]

{"sheet":"書式のプルダウン項目","index":2,"n_rows":227,"n_cols":11,"rows_kept":227,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,3],[3,10,3,11],[58,1,58,2],[77,7,77,8],[4,10,4,11],[5,10,5,11],[3,6,3,9],[58,3,58,6],[58,7,58,8],[58,9,58,11]]}
[null,"■書式のプルダウン項目"]
[null,"　　下記項目は、プルダウンにより選択することができます。"]
[]
[null,"９．設置階","１０．部位（部屋）",null,"１２．方位","１３．窓・ドア区分","１４．開閉形式",null,null,null,"１７．仕様又は計算、試験"]
[null,"１階","玄　関","ダイニング","南","一重窓","引違い",null,"出窓",null,"仕様"]
[null,"２階","和　室","ＬＤK","南西","二重窓","ＦＩＸ",null,"天窓",null,"計算/試験"]
[null,"３階","寝　室","ホール","南東","ドア","上げ下げ",null,"折りたたみ"]
[null,"地下","子供室","クローゼット","西","引戸","たてすべり出し",null,"ガラスブロック"]
[null,null,"洋　間","廊　下","東",null,"すべり出し",null,"その他窓"]
[null,null,"トイレ","階　段","北西",null,"外倒し",null,"玄関ドア"]
[null,null,"洗面所","書　斎","北東",null,"内倒し",null,"玄関引戸"]
[null,null,"浴　室","縁　側","北",null,"ルーバー",null,"勝手口ドア"]
[null,null,"キッチン","脱衣室","屋根上面",null,"オーニング",null,"勝手口引戸"]
[null,null,"リビング","地下室","下面",null,"突き出し",null,"テラスドア"]
[]
[null,"１９．建具仕様",null,null,"２０※１参照ｻｯｼ協HP"]
[null,"　樹脂",null,null,1,null,"１１．建具番号は事業所が入力"]
[null,"　アルミ樹脂複合",null,null,2]
[null,"　アルミ熱遮断構造",null,null,3,null,"１４．開閉形式で、玄関ドア・引戸、勝手口ドア・引戸を選択した"]
[null,"　アルミＰＧ",null,null,3,null,"　　　場合は、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５は表記されません。"]
[null,"　アルミＳＧ",null,null,3,null,"　　　この場合は、サッシメーカーのカタログを見て、"]
[null,"　アルミＳＧ＋樹脂内窓",null,null,5,null,"　　　　熱貫流率及び日射熱取得率を直接入力してください。"]
[null,"　木製",null,null,1,null,"　"]
[null,"　アルミ木複合",null,null,2]
[null,"　ドア１",null,null,7,null,"１５．サイズ呼称は事業所が入力"]
[null,"　ドア２",null,null,7]
[null,"　ドア３",null,null,7,null,"１６．外法寸法（ｍｍ）は事業所が入力"]
[null,"　ドア４",null,null,7]
[null,"　ドア５",null,null,7,null,"１７．開口面積（㎡）は自動計算"]
[null,"　ドア６",null,null,7]
[null,"　ドア７",null,null,7,null,"１９．建具仕様で、樹脂～アルミ木複合を選択した場合は、"]
[null,"　ドア８",null,null,7]
[null,"　ドア９",null,null,7,null,"       ２０※１参照は１～５の番号が自動表記となります。"]
[null,"　ドア１０",null,null,7]
[null,"　ドア１１",null,null,7]
[null,"　引戸",null,null,8]
[]
[null,"２０．※１参照（建築研究所HP）は自動表記"]
[null,"【窓等の大部分がガラスで構成される開口部（一重構造の建具）の熱貫流率】"]
[null,1,"（一重）木製又は樹脂製　　"]
[null,2,"（一重）アルミ樹脂複合構造製　　"]
[null,3,"（一重）金属製熱遮断構造製"]
[null,3,"（一重）金属製【アルミPG・SG】"]
[null,5,"（二重）金属製＋樹脂内窓"]
[null,"【ドア等の大部分がガラスで構成されない開口部】・・・熱貫流率は自動表記されません。直接入力してください。"]
[null,7,"ドア１：金属製熱遮断構造の枠＋金属製高断熱フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア２：金属製熱遮断構造の枠＋金属製断熱フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア３：金属製熱遮断構造の枠＋金属製フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア４：金属製熱遮断構造の枠＋金属製ハニカムフラッシュ構造の戸","戸：金属製断熱フラッシュ構造"]
[null,7,"ドア５：複合材料製の枠＋金属製高断熱フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア６：複合材料製の枠＋金属製断熱フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア７：複合材料製の枠＋金属製フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア８：複合材料製の枠＋金属製ハニカムフラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア９：金属製またはその他の枠＋金属製フラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア１０：金属製またはその他の枠＋金属製ハニカムフラッシュ構造の戸"]
[null,7,"ドア１１：金属製またはその他の枠＋金属製またはその他の構造の戸"]
[]
[]
[null,"２１．①ガラス種類",null,"２２．②Ｌｏｗ－Ｅの有無",null,null,null,"２３．④中空層種類",null,"２４．⑤中空層厚み"]
[null,"　複　層",null,"　LowE（日射取得型）",null,null,null,"G","ガス",null,16]
[null,"　単　板",null,"　LowE（日射遮蔽型）",null,null,null,"A","空気",null,15]
[null,"　三　層",null,"　無し",null,null,null,"N","無し",null,14]
[null,"　単板+複層",null,"　ダブルLowE（日射取得型）",null,null,null,null,null,null,13]
[null,"　単板+単板",null,"　ダブルLowE（日射遮蔽型）",null,null,null,null,null,null,12]
[null," ガラス無し",null,"　単板",null,null,null,null,null,null,11]
[null,null,null,"　LowE",null,null,null,null,null,null,10]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[null,"※単板＋複層と",null,"※Ｌｏｗ－Ｅはドア用",null,null,null,null,null,null,8]
[null,"　単板＋単板は",null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[null,"　アルミＳＧ＋樹脂内窓用",null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[null,"※ガラス無しは",null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[null,"　ドア、引戸用",null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ｇ7以上×2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ｇ６以上×2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ａ９以上×2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ａ１２以上×2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"単板"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"無し"]
[]
[null,"２５．※２参照は自動表記"]
[null,null,"窓の熱貫流率のガラスの仕様"]
[null,1,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１３以上×２）日射取得型"]
[null,2,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１３以上×２）日射遮蔽型"]
[null,3,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０以上G１３未満×２）日射取得型"]
[null,4,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０以上G１３未満×２）日射遮蔽型"]
[null,5,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ７以上G１０未満×２）日射取得型"]
[null,6,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ７以上G１０未満×２）日射遮蔽型"]
[null,7,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ７未満×２）日射取得型"]
[null,8,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ７未満×２）日射遮蔽型"]
[null,9,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１３以上×２）日射取得型"]
[null,10,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１３以上×２）日射遮蔽型"]
[null,11,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ９以上A１３未満×２）日射取得型"]
[null,12,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ９以上A１３未満×２）日射遮蔽型"]
[null,13,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７以上A９未満×２）日射取得型"]
[null,14,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７以上A９未満×２）日射遮蔽型"]
[null,15,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７未満×２）日射取得型"]
[null,16,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７未満×２）日射遮蔽型"]
[null,17,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０以上×２）日射取得型"]
[null,18,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０以上×２）日射遮蔽型"]
[null,19,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０未満×２）日射取得型"]
[null,20,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１０未満×２）日射遮蔽型"]
[null,21,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１３以上×２）日射取得型"]
[null,22,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１３以上×２）日射遮蔽型"]
[null,23,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ９以上A１３未満×２）日射取得型"]
[null,24,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ９以上A１３未満×２）日射遮蔽型"]
[null,25,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７以上A９未満×２）日射取得型"]
[null,26,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７以上A９未満×２）日射遮蔽型"]
[null,27,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７未満×２）日射取得型"]
[null,28,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ７未満×２）日射遮蔽型"]
[null,29,"三層複層（Ａ1２以上×２）"]
[null,30,"三層複層（Ａ1２未満×２）"]
[null,31,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０以上）日射取得型"]
[null,32,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０以上）日射遮蔽型"]
[null,33,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ８以上Ｇ１０未満）日射取得型"]
[null,34,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ８以上Ｇ１０未満）日射遮蔽型"]
[null,35,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ８未満）日射取得型"]
[null,36,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ８未満）日射遮蔽型"]
[null,37,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１４以上）日射取得型"]
[null,38,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１４以上）日射遮蔽型"]
[null,39,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１１以上Ａ１４未満）日射取得型"]
[null,40,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１１以上Ａ１４未満）日射遮蔽型"]
[null,41,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１１未満）日射取得型"]
[null,42,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１１未満）日射遮蔽型"]
[null,43,"複層（Ａ１３以上）"]
[null,44,"複層（Ａ１３未満）"]
[null,45,"単板"]
[null,46,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１２以上×２）日射取得型"]
[null,47,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１２以上×２）日射遮蔽型"]
[null,48,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ８以上G１２未満×２）日射取得型"]
[null,49,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ８以上G１２未満×２）日射遮蔽型"]
[null,50,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ８未満×２）日射取得型"]
[null,51,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ８未満×２）日射遮蔽型"]
[null,52,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１６以上×２）日射取得型"]
[null,53,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１６以上×２）日射遮蔽型"]
[null,54,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１０以上A１６未満×２）日射取得型"]
[null,55,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１０以上A１６未満×２）日射遮蔽型"]
[null,56,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ８以上A１０未満×２）日射取得型"]
[null,57,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ８以上A１０未満×２）日射遮蔽型"]
[null,58,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ８未満×２）日射取得型"]
[null,59,"ダブルＬｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ８未満×２）日射遮蔽型"]
[null,60,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１２以上×２）日射取得型"]
[null,61,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ１２以上×２）日射遮蔽型"]
[null,62,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ９以上Ｇ１２未満×２）日射取得型"]
[null,63,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ９以上Ｇ１２未満×２）日射遮蔽型"]
[null,64,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ９未満×２）日射取得型"]
[null,65,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ｇ９未満×２）日射遮蔽型"]
[null,66,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１６以上×２）日射取得型"]
[null,67,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１６以上×２）日射遮蔽型"]
[null,68,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１２以上A１６未満×２）日射取得型"]
[null,69,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１２以上A１６未満×２）日射遮蔽型"]
[null,70,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１２未満×２）日射取得型"]
[null,71,"Ｌｏｗ-Ｅ　三層複層（Ａ１２未満×２）日射遮蔽型"]
[null,72,"三層複層（Ａ７以上×２）"]
[null,73,"三層複層（Ａ７未満×２）"]
[null,74,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１４以上）日射取得型"]
[null,75,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１４以上）日射遮蔽型"]
[null,76,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１４未満）日射取得型"]
[null,77,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１４未満）日射遮蔽型"]
[null,78,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ９以上）日射取得型"]
[null,79,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ９以上）日射遮蔽型"]
[null,80,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ９未満）日射取得型"]
[null,81,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ９未満）日射遮蔽型"]
[null,82,"複層（Ａ１１以上）"]
[null,83,"複層（Ａ１１未満）"]
[null,84,"単板"]
[null,85,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０以上）日射取得型"]
[null,86,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０以上）日射遮蔽型"]
[null,87,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０未満）日射取得型"]
[null,88,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ｇ１０未満）日射遮蔽型"]
[null,89,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１４以上）日射取得型"]
[null,90,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ１４以上）日射遮蔽型"]
[null,91,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ７以上Ａ１４未満）日射取得型"]
[null,92,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ７以上Ａ１４未満）日射遮蔽型"]
[null,93,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ７未満）日射取得型"]
[null,94,"Ｌｏｗ-Ｅ　複層（Ａ７未満）日射遮蔽型"]
[null,95,"複層（Ａ８以上）"]
[null,96,"複層（Ａ８未満）"]
[null,97,"単板"]
[null,null,"ドア・引戸の熱貫流率の建具の仕様（大部分がガラスで構成されないドア等） "]
[null,null,"＊自動計算しないので2021年改訂時より削除した。"]
[]
[null,"２８．Ｕ値（入力根拠）はサッシ協HPの場合は自動表記、計算/測定の場合は事業所が選択"]
[null,null,"サッシ協HP:建研HPの第三節　熱貫流率及び線熱貫流率による計算式からサッシ協会が算出した値による"]
[null,null,"計算/測定"," ：  ＪＩＳＡ４７１０、１４９２  ＩＳＯ１２５６７ による測定、又は、ＪＩＳＡ２１０２（ＷｉｎｄＥｙｅ）、"]
[null,null,null,"　　　ＩＳＯ１００７７による計算"]
[]
[null,"３０．η値（入力根拠）はサッシ協HPの場合は自動表記、計算/測定の場合は事業所が選択"]
[null,null,"サッシ協HP：建研HPの第四節　日射熱取得率に記載の表をサッシ協会が転記したものによる"]
[null,null,"計算/測定","：JIS R 3106に定める測定"]
[null,"３９．一番厚いガラス厚は下記の厚さから事業所が選択"]
[null,null,"７、6.8、６、５、４、３"]
[null,"４０．遮音の性能根拠は事業所が選択"]
[null,null,"型式　：　型式認定"]
[null,null,"測定　：　"]
[]
[null,"２６．付属部材は事業所が〇を選択"]
[]
[null,"２７．熱貫流率はＵ値は１８．で仕様（ｻｯｼ協ＨＰ）を選択した場合は自動表記"]
[null,"　　　　　計算／測定を選択した場合は事業者が熱貫流率を入力する。"]
[]
[null,"２９．日射熱取得率はη値は１８．で仕様（ｻｯｼＨＰ）を選択した場合は自動表記"]
[null,"　　　　　計算／測定を選択した場合は事業者が日射熱取得率を入力する。"]
[]
[null,"　　　※１４．開閉形式で、玄関ドア・引戸、勝手口ドア・引戸を選択した場合は、１８．記入区分で仕様を選択"]
[null,"　　　　　しても、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５は表記されないので、２７．熱貫流率と２９．日射熱取得率は、"]
[null,"　　　　　サッシメーカーのカタログを見て、ドア・引戸の商品名からサッシ協HPの建具仕様、ガラスの仕様を"]
[null,"　　　　　確認して、熱貫流率及び日射熱取得率を直接記入してください。"]
[]
[null,"３１．サッシメーカー名は事業所が選択"]
[null,null,"三協立山"]
[null,null,"不二サッシ"]
[null,null,"ＬＩＸＩＬ"]
[null,null,"ＹＫＫ ＡＰ"]
[null,null,"アルメタックス"]
[null,null,"エクセルシャノン"]
[]
[null,"３２．シリーズ名又は記号は事業所が入力"]
[]
[null,"３７．防火対策（等級２…耐火２０分の防火設備）は事業所が該当するものに〇を選択"]
[]
[null,"３８．遮音の該当する等級（３等級、２等級）を事業所が〇を選択"]
[]
[null,"３９．遮音（一番厚いガラス厚）は事業所が厚さ（ｍｍ）を選択"]
[]
[null,"４０．遮音（性能根拠）は事業所が選択"]
[]
[null,"４１．防犯対策は該当するものに事業所が〇を選択"]

{"sheet":"作成留意点","index":3,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["■外部開口部リストの作成上の留意点"]
[]
[1,"外部開口部リストのシート（Ａ、Ｂ共通）の行に関する留意点"]
[null,"①記入区分が建築研究所HPの仕様の場合は、シートの１行から２１行までを利用し記載する"]
[null,"②記入区分が計算／試験の場合は、シートの２２行から２６行目までを利用し記載する"]
[null,"　　　※計算もしくは試験による熱貫流率、日射熱取得率を記載する場合は、"]
[null,"　　　　該当メーカーのカタログで確認するか、カタログで判りにくい場合は、"]
[null,"　　　　該当メーカーにお問い合わせください。"]
[]
[2,"シート（Ａ、Ｂ共通）１枚で、１棟分が記載できない場合の対応"]
[null,"シート（Ａ、Ｂ共通）の右上のＮＯ．○／○を枚数がわかるようにし記入する"]
[null,"［例］　シートが２枚になる場合・・・右上のＮＯをＮＯ．１／２、　ＮＯ．２／２とする"]
[]
[3,"建具仕様、ガラス仕様の確認方法"]
[null,"【建具仕様】の確認方法"]
[null,"①シート下段の※１≪建具の仕様≫参照"]
[null,"②建築研究所HPの第三節　熱貫流率及び線熱貫流率を参照"]
[null,"③各サッシメーカーのカタログ巻末の建築研究所HPとの商品対応表"]
[null,"【ガラス仕様】の確認方法"]
[null,"①建築研究所HPの第四節　日射熱取得率を参照"]
[null,"②各サッシメーカーのカタログ巻末の建築研究所HPとの商品対応表"]